***KARENA SOFT-CT* (棉用一般柔软剂)**

**KARENA SOFT-CT** 是高级脂肪酸衍生物，棉混纺织物(T/C（棉混纺织物）)，可使尼龙与人造丝混纺织品等产品保持柔软性与光滑性，防静电效果良好，可防止物品色泽与牢固性降低

**◆ 性 状**

- 外 观 : 乳白色 液态

- 异 温 性 : 非离子

- pH : 6.0 ± 1.0 (1% Sol`n)

- 溶 性 : 在冷水容易溶解

**◆ 特 征**

- 加工纤维时，与树脂综合使用效果良好，持久性突出

- 平滑性比一般柔软剂更好，特别适用于薄的布料（减量加工纤维）

- 高温条件下处理时，少黄边现象

- 不会降低染色效果，可解决因静电会发生的问题，同时可保持织物触感良好

**◆ 使用方法**

- 一般使用量为10～30 g/l 因加工纤维种类不同使用量有所差异。

**◆ 产品规格**

- 120 KG、D/M